가스누설탐지 측정기 LD500 / 510 씨리즈

-------------------------------------------------------------------------------------------------

* 압축 공기 및 가스 배관 파이프용 미소 유량 누설을 측정하는 장비다.

* 측정 방식은 원거리에서 10 에서 15 m까지 누설 부분에 초음파를 보내서 맞고 돌아오는 초음파를 비교 해서

그 차이로 누설 부분을 알아내는 것이다.

또한 근거리에서는 음향(소리)으로 누설을 찾습니다.

* 디스프레이 부분에 카메라 렌즈가 있어서 화면을 보고 누설 부분의 사진을 찍을 수 있습니다.

그리고 8 GB data logger 저장 할 수 있습니다.

* 누설 지점 사진, 날짜 시간, 누출유량 표시, 누출량 비용 계산.

* 한번 충전으로 9시간 사용 할 수 있음

악세사리

어커스틱 트럼펫은 미세한 리크의 소리파장을 들을 수 있게 해준다.	좁은 장소에서 미세리크 탑지용 팁인 튜브	선택사양: 구즈넥은 접근하기 어려운 장소에서 리크를 탐지할 때 사용 가능하며 방해 소음을 차단한다.	패러볼릭 미러: 장거리 리크 탐지시 레이져 포인터와 카메라가 장착되어 있다.

일진유량 시스템    www.iljin.net

----------------------------------------------------------------------------------------------